安徽省科学技术奖提名项目公示
（2025年度）

1、 项目名称：光电行业用压敏胶制备关键技术研发及产业化 
2、 提名者：滁州市人民政府
3、 提名奖种：科学技术进步奖
4、 主要知识产权和标准规范等目录
	知识产权类别
	知识产权具体名称
	国家（地区）
	授权号
	授权日期
	证书编号
	权利人
	发明人
	发明专利有效状态

	发明专利
	一种防胶水凝结的压敏胶带涂胶装置
	中国
	ZL202410512991.5
	2024.07.09
	第7178593号
	滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司
	都佩华；徐延明；刘国敏；郭梦涛
	有效发明专利

	发明专利
	一种双面热熔压敏胶带涂布装置
	中国
	ZL202410486997.X
	2024.07.09
	第7173396号
	滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司
	都佩华；徐延明；刘国敏；郭梦涛
	有效发明专利

	发明专利
	一种单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶及其制备方法
	中国
	ZL202411118878.5
	2024.11.08
	第7504073号
	滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司
	李泽锋；徐延明；都佩华
	有效发明专利

	发明专利
	一种TPU车衣膜用丙烯酸酯压敏胶及其制备方法
	中国
	ZL202411506322.3
	2025.02.07
	第7706977号
	滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司
	徐延明；刘国敏；吴保娟
	有效发明专利

	企业标准
	丙烯酸酯胶黏剂系列
	中国
	Q/341182 CZDB002-2023
	2023.03.10
	企业标准信息公共服务平台
	滁州都铂新材料科技有限公司
	孟崔、白亚运、毛秋霞
	现行有效

	发明专利
	水性丙烯酸乳液原胶、压敏胶及其制备方法
	中国
	ZL202411224607.8
	2025.04.25
	第7900375号
	滁州都铂新材料科技有限公司；滁州聚研应用科技有限公司
	郭梦涛；徐文韬；都佩华
	有效发明专利

	发明专利
	一种水溶性酚醛树脂及其制备方法
	中国
	ZL202411166974.7
	2024.11.01
	第7489594号
	滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子有限公司
	李泽锋；徐文韬；徐延明；都佩华
	有效发明专利

	发明专利
	一种UV固化无溶剂热压胶及其制备方法
	中国
	ZL202511398202.0
	2026.05.26
	第8962161号
	滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子材料股份有限公司
	王泽群；李泽锋；邹小强
	有效发明专利

	发明专利
	一种丙烯酸酯保护膜的制备方法
	中国
	ZL202511635121.8
	2026.06.30
	第9065438号
	滁州都铂新材料科技有限公司；常州都铂高分子材料股份有限公司
	徐延明；吴保娟；常荷珍
	有效发明专利

	实用新型专利
	一种高效节能的丙烯酸压敏胶包装装置
	中国
	ZL202323619261.5
	2024.12.17
	第22176782号
	常州都铂高分子有限公司；滁州都铂新材料科技有限公司
	杨兴国；许光阳；都佩华；宋勇
	有效实用新型专利


五、主要完成人：
	姓    名
	都佩华
	排    名
	1
	行政职务
	总经理

	技术职称
	高级工程师
	工作单位
	滁州都铂新材料科技有限公司
	完成单位
	滁州都铂新材料科技有限公司

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术一：特种功能单体原位聚合改性与水溶性压敏胶设计①软单体由丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯以及分子量为400的甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯组成，占比35%-39%；硬单体为丙烯酸甲酯等，占比2.5%-5%；功能单体为丙烯酸等，占比3.5%-25%；②采用“三段保温”聚合工艺：78℃溶剂回流条件下滴加混合单体（耗时2h）→第一段保温（2h）→补加引发剂后进行第二段保温（1h）→再次补加引发剂后进行第三段保温（2h），反应转化率超过98%，第三段保温结束后，降温到40℃，加入稀释溶剂、固化剂以及中和剂搅拌，得到单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶；③创新性地采用乙酰丙酮钛（TAA）螯合物作为内置固化剂体系（占比0.01%-0.5%），无需外加固化剂即可获得良好力学性能；④通过占比3%-10%的三乙醇胺、氢氧化钠水溶液等中和剂实现水溶化，成膜后可完全溶解并重新制浆。
创新技术三：低能表面粘结与耐老化共混技术①引入反应型聚己内酯（占比0.5-2%）：通过聚己内酯链段与TPU基材的良好相容性，显著提高粘基力，改善可移性，对粘22次才出现脱胶；②引入附着力促进单体（占比0.2-1%）：选用β-丙烯酰氧基丙酸（β-CEA）、丙烯腈、丙烯酰胺等原料，在分子链上构建强极性基团，提升压敏胶对TPU的剥离力；③采用长碳链单体设计：选用甲基丙烯酸月桂酯等长碳链软单体，降低压敏胶极性，提升压敏胶对PP、PE等低表面能材料的浸润性和粘结力；④实现双85测试性能突破：通过100%单体打底+100%引发剂可控速滴加工艺，加入双甲基丙烯酸酯类单体增加支化，在85℃温度+85%相对湿度条件下贴铝盒1000小时，无起翘、凉剥无残胶。



	姓    名
	刘光明
	排    名
	2
	行政职务
	无

	技术职称
	教授
	工作单位
	中国科学技术大学
	完成单位
	中国科学技术大学

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术二：功能性基团接枝改性实现阻燃耐腐蚀一体化①引入占总单体10%的丙烯酸聚醚磷酸酯阻燃单体，在分子链侧基构建磷系阻燃单元，后端复配多聚磷酸铵及Al(OH)₃实现协同阻燃，阻燃等级达到UL94 V-0级；②在分子链中引入耐腐蚀基团，通过多官能度环氧类柔性固化剂进行后交联处理，可使贴铝片的PI胶带在80℃电解液中浸泡72小时不弹开；③采用“纯滴加反应”方式：在75-85℃溶剂回流温度下滴加单体2-4h，反应温度精确可控，无冲温冲料风险，生产效率较传统方式提高45%。



	姓    名
	白玮
	排    名
	3
	行政职务
	副院长

	技术职称
	教授
	工作单位
	安徽大学
	完成单位
	安徽大学

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术三：低能表面粘结与耐老化共混技术①引入反应型聚己内酯（占比0.5-2%）：通过聚己内酯链段与TPU基材的良好相容性，显著提高粘基力，改善可移性，对粘22次才出现脱胶；②引入附着力促进单体（占比0.2-1%）：选用β-丙烯酰氧基丙酸（β-CEA）、丙烯腈、丙烯酰胺等原料，在分子链上构建强极性基团，提升压敏胶对TPU的剥离力；③采用长碳链单体设计：选用甲基丙烯酸月桂酯等长碳链软单体，降低压敏胶极性，提升压敏胶对PP、PE等低表面能材料的浸润性和粘结力；④实现双85测试性能突破：通过100%单体打底+100%引发剂可控速滴加工艺，加入双甲基丙烯酸酯类单体增加支化，在85℃温度+85%相对湿度条件下贴铝盒1000小时，无起翘、凉剥无残胶。



	姓    名
	徐延明
	排    名
	4
	行政职务
	研发副总监

	技术职称
	工程师
	工作单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司
	完成单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术一：特种功能单体原位聚合改性与水溶性压敏胶设计①软单体由丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯以及分子量为400的甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯组成，占比35%-39%；硬单体为丙烯酸甲酯等，占比2.5%-5%；功能单体为丙烯酸等，占比3.5%-25%；②采用“三段保温”聚合工艺：78℃溶剂回流条件下滴加混合单体（耗时2h）→第一段保温（2h）→补加引发剂后进行第二段保温（1h）→再次补加引发剂后进行第三段保温（2h），反应转化率超过98%，第三段保温结束后，降温到40℃，加入稀释溶剂、固化剂以及中和剂搅拌，得到单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶；③创新性地采用乙酰丙酮钛（TAA）螯合物作为内置固化剂体系（占比0.01%-0.5%），无需外加固化剂即可获得良好力学性能；④通过占比3%-10%的三乙醇胺、氢氧化钠水溶液等中和剂实现水溶化，成膜后可完全溶解并重新制浆。



	姓    名
	白亚运
	排    名
	5
	行政职务
	研发经理

	技术职称
	工程师
	工作单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司
	完成单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术三：低能表面粘结与耐老化共混技术①引入反应型聚己内酯（占比0.5-2%）：通过聚己内酯链段与TPU基材的良好相容性，显著提高粘基力，改善可移性，对粘22次才出现脱胶；②引入附着力促进单体（占比0.2-1%）：选用β-丙烯酰氧基丙酸（β-CEA）、丙烯腈、丙烯酰胺等原料，在分子链上构建强极性基团，提升压敏胶对TPU的剥离力；③采用长碳链单体设计：选用甲基丙烯酸月桂酯等长碳链软单体，降低压敏胶极性，提升压敏胶对PP、PE等低表面能材料的浸润性和粘结力；④实现双85测试性能突破：通过100%单体打底+100%引发剂可控速滴加工艺，加入双甲基丙烯酸酯类单体增加支化，在85℃温度+85%相对湿度条件下贴铝盒1000小时，无起翘、凉剥无残胶。



	姓    名
	刘国敏
	排    名
	6
	行政职务
	研发经理

	技术职称
	高级知识产权师
	工作单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司
	完成单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术一：特种功能单体原位聚合改性与水溶性压敏胶设计①软单体由丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯以及分子量为400的甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯组成，占比35%-39%；硬单体为丙烯酸甲酯等，占比2.5%-5%；功能单体为丙烯酸等，占比3.5%-25%；②采用“三段保温”聚合工艺：78℃溶剂回流条件下滴加混合单体（耗时2h）→第一段保温（2h）→补加引发剂后进行第二段保温（1h）→再次补加引发剂后进行第三段保温（2h），反应转化率超过98%，第三段保温结束后，降温到40℃，加入稀释溶剂、固化剂以及中和剂搅拌，得到单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶；③创新性地采用乙酰丙酮钛（TAA）螯合物作为内置固化剂体系（占比0.01%-0.5%），无需外加固化剂即可获得良好力学性能；④通过占比3%-10%的三乙醇胺、氢氧化钠水溶液等中和剂实现水溶化，成膜后可完全溶解并重新制浆。



	姓    名
	张亚
	排    名
	7
	行政职务
	无

	技术职称
	工程师
	工作单位
	滁州都铂新材料科技有限公司
	完成单位
	滁州都铂新材料科技有限公司

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术四：高效工艺与智能化装备集成①在工艺端，以溶剂回流控温替代盘管传热，传热效率与产品稳定性得到显著提升；采用多釜滴加实现功能基团选择性接枝，配合100%单体打底与可控速滴加工艺，使预聚体作为底液时转化率超98%；通过双甲基丙烯酸酯类单体增加支化、多官能度环氧柔性固化剂提升交联密度，实现模切不溢胶、曲面贴合不翘曲。②在装备端，防胶水凝结的涂胶装置：通过电加热夹层配合搅拌叶片持续旋转，避免胶水局部过热凝结；创新设计Y形伸缩架配合双辅助轮，实现封堵块定时排料，精确控制生产节奏；集成温度/转速/液位采集的闭环控制系统，同时增设抹平、压合机构，确保胶料厚薄一致。
双面热熔压敏胶带涂布装置：通过加热辊相向/相反运动带动涂胶辊沿弧形槽移动，实现间距无级调节，免拆装即可适配不同厚度基材；引入拉力传感器实时监测夹持力度，保障涂布均匀性；集成排空、除胶组件（红外+光敏传感），自动监测刮胶量与辊面磨损；通过曲柄同步旋转设计使送料与收料速率一致，杜绝断层。此外，优化变截面螺旋式、复叶桨式搅拌桨实现物料纵向快速混合，冷凝器控温精度达±0.5℃，并集成DCS、SIS、BATCH智能控制系统，具备行业领先的智能化制程管理能力。



	姓    名
	廖睿
	排    名
	8
	行政职务
	无

	技术职称
	副教授
	工作单位
	安徽大学
	完成单位
	安徽大学

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术二：功能性基团接枝改性实现阻燃耐腐蚀一体化①引入占总单体10%的丙烯酸聚醚磷酸酯阻燃单体，在分子链侧基构建磷系阻燃单元，后端复配多聚磷酸铵及Al(OH)₃实现协同阻燃，阻燃等级达到UL94 V-0级；②在分子链中引入耐腐蚀基团，通过多官能度环氧类柔性固化剂进行后交联处理，可使贴铝片的PI胶带在80℃电解液中浸泡72小时不弹开；③采用“纯滴加反应”方式：在75-85℃溶剂回流温度下滴加单体2-4h，反应温度精确可控，无冲温冲料风险，生产效率较传统方式提高45%。



	姓    名
	李泽锋
	排    名
	9
	行政职务
	无

	技术职称
	工程师
	工作单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司
	完成单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术四：高效工艺与智能化装备集成①在工艺端，以溶剂回流控温替代盘管传热，传热效率与产品稳定性得到显著提升；采用多釜滴加实现功能基团选择性接枝，配合100%单体打底与可控速滴加工艺，使预聚体作为底液时转化率超98%；通过双甲基丙烯酸酯类单体增加支化、多官能度环氧柔性固化剂提升交联密度，实现模切不溢胶、曲面贴合不翘曲。②在装备端，防胶水凝结的涂胶装置：通过电加热夹层配合搅拌叶片持续旋转，避免胶水局部过热凝结；创新设计Y形伸缩架配合双辅助轮，实现封堵块定时排料，精确控制生产节奏；集成温度/转速/液位采集的闭环控制系统，同时增设抹平、压合机构，确保胶料厚薄一致。
双面热熔压敏胶带涂布装置：通过加热辊相向/相反运动带动涂胶辊沿弧形槽移动，实现间距无级调节，免拆装即可适配不同厚度基材；引入拉力传感器实时监测夹持力度，保障涂布均匀性；集成排空、除胶组件（红外+光敏传感），自动监测刮胶量与辊面磨损；通过曲柄同步旋转设计使送料与收料速率一致，杜绝断层。此外，优化变截面螺旋式、复叶桨式搅拌桨实现物料纵向快速混合，冷凝器控温精度达±0.5℃，并集成DCS、SIS、BATCH智能控制系统，具备行业领先的智能化制程管理能力。



	姓    名
	王泽群
	排    名
	10
	行政职务
	无

	技术职称
	工程师
	工作单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司
	完成单位
	常州都铂高分子材料股份有限公司

	对本项目技术创造性贡献：
承担项目创新技术二：功能性基团接枝改性实现阻燃耐腐蚀一体化①引入占总单体10%的丙烯酸聚醚磷酸酯阻燃单体，在分子链侧基构建磷系阻燃单元，后端复配多聚磷酸铵及Al(OH)₃实现协同阻燃，阻燃等级达到UL94 V-0级；②在分子链中引入耐腐蚀基团，通过多官能度环氧类柔性固化剂进行后交联处理，可使贴铝片的PI胶带在80℃电解液中浸泡72小时不弹开；③采用“纯滴加反应”方式：在75-85℃溶剂回流温度下滴加单体2-4h，反应温度精确可控，无冲温冲料风险，生产效率较传统方式提高45%。


六、主要完成单位： 
	单位名称
	滁州都铂新材料科技有限公司
	排名
	1

	对本项目科技创新和推广应用情况的贡献
	作为项目牵头单位，本单位负责“光电行业用压敏胶制备关键技术研发及产业化”的总体方案设计、技术路线制定与组织实施。主导完成单组分水溶性丙烯酸酯压敏胶的分子结构设计，创新引入甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯构建亲水软链段，采用乙酰丙酮钛螯合物作为内置固化剂，开发出“78℃溶剂回流—三段保温”聚合工艺，反应转化率超98%；研制出防胶水凝结涂胶装置与双面热熔压敏胶带涂布装置，集成DCS/SIS/BATCH智能控制系统。本项目累计获授权发明专利8件、实用新型专利1件，制定企业标准1项。
依托滁州生产基地实施产业化，产品已批量供应南通百纳、丰城纳尔、上海纳尔、常州邦瑞等企业，应用于锂电池包胶带、光学膜保护、TPU车衣膜等高端场景。该生产基地是国内压敏胶细分领域产能最大的生产基地，已实现对3M、汉高、日东电工等进口产品的国产化替代。



	单位名称
	中国科学技术大学
	排名
	2

	对本项目科技创新和推广应用情况的贡献
	依托高分子物理与化学学科的科研优势，为本项目丙烯酸酯压敏胶的分子链结构设计、内交联机理、阻燃基团与耐腐蚀基团的引入方式等核心科学问题，提供了理论指导与机理研究支撑。通过校企合作模式，参与功能性基团接枝改性技术的方案论证与性能表征方法优化，为UL94 V-0级阻燃、80℃电解液72h浸泡不弹开等关键指标的达成提供了理论依据。协助完成项目产品的第三方检测与客观评价，为成果在光电行业高端应用场景的推广提供了技术背书与学术支撑。



	单位名称
	安徽大学
	排名
	3

	对本项目科技创新和推广应用情况的贡献
	依托高分子材料与工程学科平台，为本项目低表面能粘结技术提供TPU、PP、PE等基材的表面能测试与粘结机理分析支撑，参与了反应型聚己内酯与附着力促进单体（β-CEA）协同增粘方案的优化设计。在双85测试（85℃/85%RH×1000h）耐久性评估、模切不溢胶等应用性能验证方面，提供了测试方法与数据分析支持。为项目产品性能对标3M、日东电工等国外同类产品提供数据支撑，推动成果在安徽省光电行业实现示范应用。



	单位名称
	常州都铂高分子材料股份有限公司
	排名
	4

	对本项目科技创新和推广应用情况的贡献
	作为滁州都铂的母公司及技术研发总部，本单位依托江苏省企业技术中心、常州市环保无溶剂UV光固化粘接材料工程技术研究中心，为本项目提供压敏胶分子设计理论、丙烯酸酯聚合工艺包及装备技术方案的技术积累与源头支撑，共同参与“一种丙烯酸酯保护膜的制备方法”等发明专利的研发与申报。在阻燃耐腐蚀基团接枝、低表面能粘结等关键技术攻关中，提供配方数据库与中试验证平台。依托本单位在压敏胶、OCA光学胶、水性涂料树脂等领域十余年的应用积累，以及锂电、高铁、汽车等行业的头部客户资源，推动本项目成果在长三角及全国范围推广应用，协助滁州基地完成产能爬坡与工艺定型，为项目产品进入南通百纳、丰城纳尔等用户供应链提供技术与商务对接支持。




