安徽省科学技术奖提名项目公示
一、项目名称：基于固态技术的高安全电池开发与产业化应用。
二、提名者：合肥市科技局。

三、主要知识产权和标准规范目录

	知识产权（标准）类别
	知识产权（标准）具体名称
	国家

（地区）
	授权号（标准编号）
	授权（标准发布）日期
	证书编号

（标准批准发布部门）
	权利人（标准起草单位）
	发明人（标准起草人）
	发明专利（标准）有效状态

	发明专利
	改性正极材料、其制备方法及包含该材料的正极极片、二次电池及电子装置
	中国
	ZL202610030350.5
	2026.05.05
	第8921625号
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	朱星宝、崔树昆、张文强、刘星、闵长青
	有效发明专利

	发明专利
	一种修饰涂层、制备方法、涂层修饰的极片及电池
	中国
	ZL202610030307.9
	2026.03.13
	第876878

9号
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	朱星宝、张伟、张文强、周雪峰
	有效发明专利

	发明专利
	一种阻燃凝胶电解质及其制备方法和含有该电解质的锂离子电池
	中国
	ZL202610036393.4
	2026.05.26
	第8965254号
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	朱星宝、王欣、张文强
	有效发明专利

	发明专利
	凝胶电解质前驱体、凝胶电解质及其制备方法与电池
	中国
	ZL202610202134.4
	2026.06.12
	第9014840号
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	朱星宝;陈凯;张文强;李晓龙；周雪峰
	有效发明专利

	发明专利
	复合固态电解质膜及其制备方法、二次电池
	中国
	ZL202610083512.1
	2026.05.08
	第8930041号
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	朱星宝、周雪峰、张文强
	有效发明专利

	发明专利
	半固态锂电池隔膜及其制备方法、半固态锂电池
	中国
	ZL202610076653.0
	2026.06.12
	第9008780号
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	朱星宝、罗旭茗、周雪峰、张文强
	有效发明专利

	发明专利
	一种制备镍锰复合氧化物空心球的方法
	中国
	ZL201410276466.4
	2016.5.18
	第2072419号
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	王强；饶媛媛；曾晖；王康平
	有效发明专利

	发明专利
	一种硅基锂电池用无模组电池系统
	中国
	ZL202210318617.2
	2023.08.25
	第6264200号
	中国科学技术大学，合肥国轩高科动力能源有限公司
	谈鹏;张志远;李雪妍;龚莉莉;刘浩;李世敬
	有效发明专利

	发明专利
	动力电池热失控安全性综合评价方法与系统
	中国
	ZL201910260107.2
	2020.04.17
	第376092号
	清华大学
	王昱，冯旭宁，任东生，卢兰光，欧阳明高，何向明，王莉
	有效发明专利

	团体标准
	固体电解质致密度测试方法
	中国
	T/CSAE 474—2025
	2025.10.29
	中国汽车工程学会
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	朱星宝、张文强、王萍
	发布


四、项目主要完成人情况

	姓名
	排名
	行政职务
	技术职称
	工作
单位
	完成
单位
	对项目贡献

	朱星宝
	1
	首席科学家/工研总院副院长
	教授级高级工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	负责制定项目总体设计路线和实施方案。深入分析了兼具高安全高能量密度固态电池的可行性技术路线，联合开展了涵盖三元正极材料、硅基负极材料、凝胶电解质、固态电解质膜和单体电芯、电池系统的相关研究工作。

	王强
	2
	名誉院长
	正高级工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	负责项目正极材料研发，攻克镍锰复合氧化物空心球制备关键技术，协同开展固态电池电芯体系攻关，为高安全高能量密度固态电池开发与产业化提供核心技术支撑。

	谈鹏
	3
	热科学和能源工程系执行主任
	教授
	中国科学技术大学
	中国科学技术大学
	负责材料与电芯的机理研究分析，联合企业完成人共同开发高安全高能量密度固态电池。深入分析正极材料、硅碳负极材料的退化机制及界面修饰限制结构坍塌的优化策略，建立了硅碳负极界面、体积膨胀与电化学性能的构效关系。

	张文强
	4
	副院长
	中级工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	负责电芯体系的设计与开发。设计并主持高安全高能量密度固态电池的可行性技术路线，联合开展了涵盖三元正极材料、硅基负极材料、凝胶电解质、固态电解质膜和单体电芯的相关研究工作

	周雪峰
	5
	副院长
	中级工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	负责电芯的设计与开发。实施高安全高能量密度固态电池的可行性技术路线，针对三元正极材料、凝胶电解质、固态电解质膜和单体电芯开展相关研究工作，成功主导开发出具有超高电导率的新型固态电解质材料。

	王昱
	6
	无
	助理研究员
	清华大学
	清华大学
	负责电芯的安全机理研究分析，联合企业完成人共同开发高安全高能量密度固态电池。开展数据驱动高安全电池体系开发的研究，提出动力电池热失控安全性综合评价方法与系统，推动了多款固液混合电池的开发与安全升级进程。

	翟文波
	7
	战略产品中心主任
	工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	负责电池系统的设计开发。搭建电芯大面隔热、箱盖防火涂层与定向排气的一体化全域安全架构，构建出“热阻断—火抑制—气疏导”的创新型安全防护体系，全面提升电池系统整体安全防护等级。

	魏礼勇
	8
	副经理
	中级工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	全程负责多款高安全高能量密度电池的实施开发工作。搭建了多款量产化商业电池体系，推动量产化实施进程。通过采用自研安全涂层与原位固化技术，提升固态电芯安全性能。

	汪文林
	9
	副经理
	/
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	统筹本项目Pack设计方案和热安全防护的攻关

	张守祥
	10
	副经理
	工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	提出面向不同应用需求的多款电池体系配方方案，针对性解决正负极材料的适配问题。搭建了多款量产化商业电池体系，推动量产化实施进程。

	李晓龙
	11
	材料研发主管
	工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	面向多功能凝胶电解质及固液电池体系中界面关键技术共同开展了长期研究，开发了多款适配高能量高安全电池体系的凝胶电解质

	王辉
	12
	经理
	高级工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	主持硅碳开发，通过高强度碳基体及微介复合孔设计，实现孔隙的精准调控及硅的纳米限域封装，在高首效、低膨胀、长循环取得平衡，为项目成果产业化提供技术支撑与材料保障。

	孙麒富
	13
	副经理
	中级工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	面向固态电解质膜技术领域展开长期研究，成功开发出具有超高电导率的新型固态电解质材料。

	王欣
	14
	无
	中级工程师
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	负责电解质的设计与开发，围绕“高安全“与“高能量密度”双重目标，针对凝胶电解质和单体电芯开展相关研究工作，成功开发出具有高电导率的阻燃凝胶电解质

	罗旭茗
	15
	无
	/
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	合肥国轩高科动力能源有限公司
	负责氧化物离子导体导锂机制研究及化物超离子导体电导率提升及量产工艺优化


五、项目主要完成单位情况

排名1：合肥国轩高科动力能源有限公司

本项目由合肥国轩主持执行，牵头制定了项目整体实施方案，统筹协调各参与单位任务分工，并组织行业专家开展项目咨询与论证。项目聚焦于提升车规级三元动力电池的安全性能与能量密度，通过构建多重氧防护体系、开发固态电解质隔膜、设计自适应界面材料以及实现全域系统防护等关键技术，系统性地改善了极端工况下三元电池的安全性问题，在保持高能量密度的同时，显著提升了三元动力电池的本征安全水平。

依托上述技术突破，项目成功开发了一款新型高安全型31300103-189Ah三元电芯，目前已规模化应用于奇瑞、长安、零跑等多款主流新能源车型。该技术有效攻克了高比能三元电芯安全性差这一行业共性难题，拓展了三元电芯的应用边界，为新能源汽车行业的健康发展提供了有力的技术支撑与示范引领。

排名2：中国科学技术大学
中国科学技术大学主要负责高安全高能量密度电池的材料及电芯相关的机理性研究工作，建立了结合实验、数值模拟、理论推导为一体的分析体系，基于高校多学科交叉互研模式，解决了项目进程中包括正极材料、硅碳负极材料的退化机制及界面修饰限制结构坍塌等多项关键性技术问题，为多款高安全高能量密度电池的开发提供了问题分析与解决建议，取得了科学研究、工程应用和人才培养等多方面的显著成果。
排名3：清华大学
清华大学主要负责高安全高能量密度电池的材料及电芯相关的安全机理研究分析工作。基于人工智能、材料科学和电化学多学科互联技术，针对电池析锂、热失控等安全问题产生的机制，建立了人工智能数据驱动辅助材料设计、性能建模和电池管理的创新办法，提出动力电池热失控安全性综合评价方法与系统。为项目多款研发单体电池及电池系统的安全升级提供了明确的解决思路。取得了科学研究、工程应用和人才培养等多方面的显著成果。
